ZELAND Technické požadavky 

PÓDIUM 
● zastřešené minimálně 6x4m s výškou alespoň 4m . 
Čistá plocha bez dalších překážek (casy a kabelovky uskladněny mimo tuto plochu). 

● Riser pod bicí o min. rozměru 2x3m, výška 30- 40cm 
● Zadní rampu o délce min. 6m, která se dá zvedat min. 3m nad pódiem pro zavěšení backdrop plachty (nebo minimálně natáhnuté ocelové lano + 2 techniky, kteří na něj plachtu zavěsí před vystoupením kapely a poté ji hned po vystoupení sundají) 

● přípravna min. 4x3m na straně pódia a nebo za pódiem, pro nachystání techniky kapely před koncertem - zastřešená a s 230V zásuvkou ZVUK - FOH 

● Kryté stání se stolem/case 
● 230V a 1 x CAT6 kompatibilní, prostor šířky 160cm, 

ZVUK - STAGE 
● CAT z FOH a 3x 230V optimálně̌ vedle bubeníka vpravo z pohledu zvukaře. 
● 3 x mikrofonní stojan s objímkou velikost SM58, 
● 1x mikrofonní stojan bez objímky na IEM anténu (velký závit) 
● 3x XLR symetrické kabely na stage 10m (backvokály od mikrofonů do kapelního racku) 
● 230V vpředu, vpravo a vlevo na stage 

SVĚTLA – STAGE 
• Kapela používá vlastní podiové hazery a chrliče studených jisker 
• Vertikální hazer – 4ks / 850W každý 
• Chrlič ohně – 3ks / 75W každý 
• Strobo/blinder - 6ks / 400W každý
• LED BAR 150W - 4ks 
• 2x 230V každou se samostatným 16A jištěním - uprostřed pódia ve předu 

Po celou dobu zvukové zkoušky a během vystoupení bude k dispozici místní zkušený zvukový technik. Kapela má vlastního zvukaře, vlastní IEM systém, vlastní FOH pult, vlastní mikrofony. 
Monitory na stage nepotřebujeme. Potřeba řešit koordinaci frekvencí před akcí. 

Náš zvukař odevzdá LR analog nebo AES na stage nebo FOH do kabelů místního zvukaře. PA systém musí být kvalitní, vyladěný s nezkresleným pokrytím všech pásem po celém prostoru konání vystoupení tj.: 40Hz-18kHz 115dBA. 

Kontakt na našeho zvukaře: Jakub Krcho +421 948 022 544   nebo  +420 604 825 470
